1. 关于gy文件

.gy文件为工装步骤文件，其中

g1和g2为一组，分别表示发送ID和响应的接收ID；

g3和g4为一组，分别表示发送ID和响应的接收ID；

……

g19和g20为一组，分别表示发送ID和响应的接收ID；

g21:工装的一个步骤，第一个序号（1,3,5…19）表示发送ID，即“g序号“，其响应的接收ID为”g（序号+1）”。另外，0表示不需要CAN发送。第二个是步骤名称，第三个和第四个分别表示上下限。

例如：

g1:0C10807F

g2:0C107F80

g21:1,MRN0001,10000,-10000

表示：步骤MRN0001的发送ID为0C10807F，接收ID为0C107F80，上限为10000，下限为-